Частный дом (конкурсный проект CPDI Africa). 2015 г.

 Основные объемно-планировочные показатели

Общая площадь помещений - 158,5 кв.м

Общая площадь дома брутто - 198,0 кв.м

Площадь застройки - 190,5 кв.м

Периметр дома- 55,5 м

Строительный объем - 733,0 куб.м

 Конструкции

Фундамент - монолитный железобетон

Перекрытия - монолитный железобетон

Наружные стены - кирпичные с утеплителем и минеральной штукатуркой

Внутренние стены и перегородки - кирпичные

Лестница - монолитный железобетон

Кровля – плоская эксплуатируемая и наклонная с деревянными стропилами

